
Наименование и основные характеристики оборудования.

	Наименование
	Заводской номер
	Дата изготовления
	Функции
	Характеристика

	Пресс экструдер ПЭ КМЗ-2У, 6289.00.000-3

	13.045
	10.09.2013
	1. Производство экструдированных кормов для с/х животноводства

2. Производство экструзионного крахмала для нефтеперерабатывающей промышленности.
	1. Производительность 1 экструдера - 250-650 кг/час в зависимости от вида сырья: пшеница, рожь, ячмень, овес, соя

2. Частота вращения основного шнека, об/мин - 365±20

3. Мощность электродвигателя 55 кВт


	Пресс экструдер ПЭ КМЗ-2У, 6289.00.000-3
	13.046
	09.10.2013
	
	



Продаются 2 экструдера, система автоматической подачи сырья, собранная линия со всеми комплектующими от начального до конечного цикла.
[bookmark: _GoBack]Цена за 1 экструдер - 760 000 руб.; автоматика для подачи сырья - 240 000 руб., линия - 750 000 руб.
